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	Pneumatyczny pręt magnetyczny - N42-Ø34 mm - SECC240

Numer artykułu: SECC240916



Właściwości
	Opis
	Pneumatyczny pręt magnetyczny - N42-Ø34 mm - SECC240

	Numer artykułu
	SECC240916

	Klucz produktu
	SECC-S-240-N-34 MAGNET ROD

	Product name
	Magnetic bar for Cleanflow magnet automatic SECC-240                

	Min. Fe-particle size that can be caught
	0,03 mm                

	Cleaning (ferrous particles disposal) method
	Automatic                

	Extra wear-resistant coating
	No                

	Max. operating temperature
	60 °C                

	Magnet quality
	Neodymium N-42                

	Flux density on magnet tube in contact with product (±10%)
	9400 gauss                

	Diameter
	Ø80 mm                

	Length
	1090 mm                

	Weight
	7 kg                
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