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	Pneumatyczny pręt magnetyczny - N42-Ø34 mm - SECC400

Numer artykułu: SECC400916



Właściwości
	Opis
	Pneumatyczny pręt magnetyczny - N42-Ø34 mm - SECC400

	Numer artykułu
	SECC400916

	Klucz produktu
	SECC-S-400-N-MAGNET BAR D34

	Product name
	Magnetic bar for SECC-240                

	Min. Fe-particle size that can be caught
	0,03 mm                

	Cleaning (ferrous particles disposal) method
	Automatic                

	Extra wear-resistant coating
	No                

	Material
	AISI304 (SS 1.4301) / AISI316L (SS 1.4404)                

	Max. operating temperature
	60 °C                

	Magnet quality
	Neodymium N-42                

	Flux density on magnet tube in contact with product (±10%)
	10000/8300 gauss                

	Diameter
	33,6 mm                

	Length
	1568 mm                

	Weight
	8,9 kg                
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