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	Extraktoreinheit 13 Stäbe - SECF3535

Artikel Nummer: E0011089



Eigenschaften
	Beschreibung
	Extraktoreinheit 13 Stäbe - SECF3535

	Artikel Nummer
	E0011089

	Produktschlüssel
	SECF-S-3535 EXTRACTOR 13B

	Product name
	Extractor for CF3535                

	Suitable for food production
	For non-perishable foods only                

	Max. particle size
	10 mm                

	Materials in contact with product
	AISI316 (SS 1.4401) / AISI316L (SS 1.4404)                

	Surface finishing (interior/exterior)
	S3: Pickled and passivated, Ra 0,8 µm                

	Welds
	WM: continuously welded                

	Number of tubes
	13 (6+7)                

	Tube diameter
	25 mm                

	Length
	375 mm                

	Width
	376 mm                

	Height
	130 mm                

	Weight
	4,8 kg                
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