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	Plot magnétique avec trou fraisé - Ø32 mm

Nº d'article: GM16602



Caractéristiques techniques
	La description
	Plot magnétique avec trou fraisé - Ø32 mm

	Nº d'article
	GM16602

	Clé de produit
	PM-HS-F-SG-D32x7xd5.5/11.5

	Max. holding force
	72 N                

	Mounting interface
	Countersunk hole Ø5,5 mm                

	Material housing
	Galvanized steel                

	Colour
	- (Steel)                

	Max. operating temperature
	200 °C                

	Magnet quality
	Ferrite                

	Dimension magnet surface
	Ø32 mm                

	Height
	7 mm                

	Weight
	0,027 kg                


www.goudsmitmagnetics.com	Pagina 1 van 2
www.goudsmitmagnetics.com			Page 1 of 2

image1.png
GOWVDSEV

ETICS

AGIN




