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	Ekstraktor 7 pręty - SECR3030

Numer artykułu: E0152633



Właściwości
	Opis
	Ekstraktor 7 pręty - SECR3030

	Numer artykułu
	E0152633

	Klucz produktu
	SECR-S-3030-07C-B-EXTRACTOR

	Product name
	Extractor for Cleanflow magnet rotating CR3030                

	Suitable for food production
	Yes                

	Max. particle size
	10 mm                

	Materials in contact with product
	AISI316 (SS 1.4401) / AISI316L (SS 1.4404)                

	Surface finishing (interior/exterior)
	S3: Pickled and passivated, Ra 0,8 µm                

	Welds
	WM: continuously welded                

	Number of tubes
	7                

	Tube diameter
	32 mm                

	Length
	205 mm                

	Width
	190 mm                

	Depth
	294 mm                

	Weight
	3,3 kg                
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