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	Rolka magnetyczna transporterów - 400 mm

Numer artykułu: TRGG400110



Właściwości
	Opis
	Rolka magnetyczna transporterów - 400 mm

	Numer artykułu
	TRGG400110

	Klucz produktu
	HRC-N-D400-d105-110-MB-S

	Interface/connection
	Shaft hole Ø105H8                

	Material housing
	Steel / Stainless steel (tread)                

	Surface treatment/finishing
	Chemically nickel plated (steel)                

	Min./max. ambient temperature
	-20 to 80 °C                

	Waterproof
	Yes                

	Magnet quality
	Neodymium (NdFeB)                

	Magnet field strength (flux density) (±10%)
	4000 gauss                

	Diameter
	400 mm                

	Width
	110 mm                

	Weight
	43 kg                
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